**Windows Server 2008 VPN配置（纯VPN）**

1. **环境**

Windows Server 2008 R2 X64

1. **配置步骤**

1、添加角色中勾选网络策略和访问服务



下一步中勾选网络策略服务器、路由和远程访问服务及主机凭证授权协议



下一步选择远程访问（拨号或VPN）



下一步选择VPN



下一步选择公网接口，并将勾选选项去除（如果勾选启用VPN服务网络便会中断）



下一步选择分配地址的网卡为内网网卡



下一步指定分配的地址池



下一步配置分配的地址池



下一步选择否，使用路由和远程访问来对连接请求进行身份验证



2、添加用户和组

添加用户组Aliyun



添加用户vpn001并将其加入Aliyun用户组中



3、配置NPS远程访问策略

选择网络访问服务的类型为VPN-Dial up



下一步添加用户组，选择创建好的Aliyun用户组



下一步选择已授予访问权限



下一步，添加EAP类型为受保护的EAP



下一步选择NAS端口类型中VPN隧道类型为VPN



完成网络策略添加



1. **拨号验证**

客户端添加PPTP VPN连接，完成VPN拨号连接，测试内网互通性